**Załącznik nr 1 do zgłoszenia**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza

**WYKONAWCA**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………….……………………………………………………………….

NIP …………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | cena netto | cena brutto |
| **Tomograf komputerowy (TK)** |  |  |
| TK z opcją stołu o nośności ≥ 250 kg |  |  |
| stacja lekarska |  |  |
| bezwkładowy wstrzykiwacz kontrastu |  |  |
| automatyczny duplikator płyt z komputerem sterującym |  |  |
| gwarancja 24 miesiące (wymagane minimum) |  |  |
| gwarancja 36 miesięcy |  |  |
| gwarancja 48 miesięcy |  |  |
| gwarancja 60 miesięcy |  |  |
| koszty eksploatacyjne – 1 rh pracy serwisu |  |  |
| koszty eksploatacyjne – dojazd |  |  |
| koszty przeglądów technicznych po okresie gwarancji (w okresie 12 miesięcy z podaniem ilości wymaganych przez producenta przeglądów/rok) |  |  |
| koszt wymiany lampy rtg  |  |  |
| wstępny koszt adaptacji pomieszczeń TK (roboty budowlane) |  |  |

Zastosowano ……% stawkę podatku VAT (w przypadku kilku stawek należy wskazać wszystkie, w przypadku produktu zwolnionego należy wpisać, iż produkt jest zwolniony z VAT)

**TK ( wymogi: min. 32 rzędowy, otwór gantry min. 70 cm, obciążenie stołu pacjenta min. 220 kg, zakres skanowania min. 160 cm, moc generatora max. 80 kW z wyposażeniem: stacja lekarska, bezwkładowy wstrzykiwacz kontrastu, automatyczny duplikator płyt CD wraz z komputerem sterującym)**

Wymagamy przedstawienia ofert asortymentowo-cenowych zawierająca cenę netto, brutto TK + opcja stół o nośności ≥ 250 kg + wyposażenie: stacja lekarska, bezwkładowy wstrzykiwacz kontrastu np. Bracco lub Urlich, automatyczny duplikator płyt z komputerem sterującym (każda pozycja wyceniona  oddzielnie) - wymagamy min. 24 miesięcy gwarancji + wycena dodatkowych 12 miesięcy gwarancji aż do 60 miesięcy (5 lat), katalogi z parametrami technicznymi, instrukcje obsługi w wersji pdf - płyta CD lub pendrive.

Bardzo ważne zagadnienie przegrzewanie się lampy RTG tzn. ile badań i jakich można wykonać w ciągu tzw. pracy ciągłej (bez przerw) + udokumentowanie / potwierdzenie danych.

Dodatkowo dla TK eksploatacyjne tj. ile wynosi 1 rh pracy serwisu (netto/brutto), dojazd, koszt przeglądów technicznych po okresie gwarancji w okresie 12 miesięcy z podaniem ilości wymaganych przez producenta przeglądów/rok.

W przypadku TK - jaki koszt wymiany lampy rtg i podanie średniego czasu eksploatacji lub danych producenta w zakresie gwarancji na lampę rtg (jaką gwarancję producent udziela tj. czasowej, ilości skanosekund itp.)

Czas trwania adaptacji pomieszczeń (robót budowlanych)……………………………………………..\*

Informacje dotyczące dostawy sprzętu od daty zakończenia robót…………………………………\*

Czy Wykonawca jest wstanie wykonać łącznie przedmiot zamówienia tj. adaptację pomieszczeń (roboty budowlane) i dostawę sprzętu………………………………..\*

**\*Należy wypełnić**